Javna nabavka br.25/19 GO Kostolac

Obaveštenje : Ponuđač koji je uputio pitanja Komisiji za javne nabavke nije uputio pitanja na e-adresu navedenu u konkursnoj sokumentaciji str.35 koja je obezbeđena za postavljanje pitanja I dodatna pojašnjenja, tako da Komisija nije odmah odgovorila na pitanja iz tog razloga. Pitanja su pogrešno upućena na mail GO Kostolac, a ne na mail koji je dat za ove namene. Molimo da imate ovu činjenicu u vidu I ukoliko ima novih pitanja na datu adresu u konkursnoj dokumentaciji nabavke@kostolac.rs šaljete pitanja ili zahteve za dodatnim pojašnjenjem.

Pitanje br. 3

Nigde se ne pominje i ne traži u uslovima za učešće da ponuđač poseduje licencu MUP-a za ugradnju i održavanje opreme, kao i za obuku korisnika.

Po zakonu o obezbeđenju iz 2016 godine sva pravna lica kao i fizička su u obavezi da im takve radove izvodi firma sa licencom, kao i održavanje.

Pa Vas molim da mi pojanike kako ne postoji to u konkursnoj dokumentaciji obzirom da je to obavezan zakonski uslov. Napominjem da je izvođenje radova i ugradnja ove opreme bez licence kažnjiva po prekršajnom a i po krivičnom zakonu, kako naručiocu tako i izvođaču radova.

Odgovor br.Na Portalu je već objavljeno ovakvo pitanje i odgovor na isto. Konkursna dokumentacija je izmenjena iI kao obavezni uslov je postavljena predmetna licenca. Molimo pogledajte ispravku 1 konkursne dokumentacije na Portalu uprave za javne nabavke.

Pitanje br. 4.

Postovani molim Vas da proverite da li postoje greske u specifikaciji opreme

Stavka 1 u specifikaciji opreme je:

Спољашње камере - Hikvision DS-2CE56D0t-VFIR3F, antivandal dome kamera,

1/2,7″ CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080 P (1920 x 1080), varifokal 2,8-12mm,

1920(H)\*1080(V), 0,01 Lux@(F1.2,AGC ON), HDTVI, CVI,AHD, CVBS-UIC :

Smart dioda 40 metara, IR cut filter, 12 V ili odgovarajuće

kao i stavka 2:

Унутрашње камере - Hikvision DOME DS-2CE56D0t-IT3, 2,8 mm, Dome kamera

– čip: Kolor 1/3″ CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080 P (1920 x 1080) rezolucije,

2,8mm optika – Efektivni pikseli: 1920(H)\*1080(V) – Osetljivost: 0.01

Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux sa IR-IC 40m 12V ili odgovarajuće

analogna kamera i jedna i druga, dok je model snimača, stavka 10:

DVR-uređaj za snimanje : 4K 16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP Kamera;

Snimanje do 32o Mbit, H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna

rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20 Mbps, 1 HDMI

izlaz, 1VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840x2160 na HDMI , 4 alarmna ulaza, 2

relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA

hard diska po & TB max, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem interneta, softver

za pametne mobilen telefona, 12 VDC ili odgovarajuće

Model je IP snimač, pa je pitanje da li je greška u dokumentaciji ili zaista treba da bude ovaj model jer uređaji nisu međusobno kompatibilni, obzirom da se traže i kablovi sa konektorima koji ne odgovaraju.

Odgovor br.4

Naručilac je nakon pitanja vezanih za kamere i DVR izvršio korekciju grešaka koje su se nenamerno potkrale u konkursnoj dokumentaciji. Biće izmenjena konkursna dokumentacija u tom delu i produžen rok za davanje ponuda. Sve će biti na vreme objavljeno na Portalu.

Pitanje br. 5

Poštovani, molim Vas da usaglasite specifikaciju kamera sa snimačem. Zahtevane sz analogne kamere a u specifikaciji za snimač DRV piše 16 IP kamera

Odgovor br. 5

Pojedine greške u tehničkoj specifikacije na koji vu ukazujete ovde biće ispravljene u Izmeni br. 2 konkursne dokumentacije, koja će odmah biti objavljena na Portalu uprave za javne nabavke.

Pitanje br. 6

POštovani, molim da date informaciju o referentnom modelu DVR uređaja, po kojem ste definisali tehničku specifikaciju-

Odgovor br. 6

Pojedine greške u tehničkoj specifikacije na koji vu ukazujete ovde biće ispravljene u Izmeni br. 2 konkursne dokumentacije, koja će odmah biti objavljena na Portalu uprave za javne nabavke.